**Технические требования к услугам по ремонту репитерного оборудования (все лоты).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **ТРЕБОВАНИЯ СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"** | **Приоритет требований** | **Отметка Участника о соответствии**  **(Соответствует/ Не соответствует)** | **Комментарии Участника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Участник обязуется провести послегарантийный ремонт оборудования (восстановление полной его работоспособности и функциональности согласно техническим характеристикам), а также его составных частей и блоков оборудования вне зависимости от сложности ремонта:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Лот | ID | Наименование оборудования | Серийный\_инвентарный | Заявленная неисправность | | 1 | 11925 | Ретранслятор COMBA RX7839-21V252V154P37PP37DB05А92М20 | АА1610008126\_131799 | DL PA Alarm | | 11873 | Ретранслятор Comba RX7639-45V252V202P37PP37DB50A92M20 (EGSM) | AA1570005566\_144012 | UL LNA Alarm, DL LNA Alarm | | 11878 | Ретранслятор Comba RX9139-21V252P37G30A92M20 | AA1750005555 \_148011 | не настраивается полоса EGSM | | 2 | 11512 | Ретранслятор MR2118/918-PSU 70W | 1105\_93707 | неисправность контролера | | 11263 | Ретранслятор MR2118/918-PSU 70W | 174\_87024 | не видит модем | | 3 | 11480 | Репитер Remotek: R44DLI-GW9-M4 | JM1840404\_153154 | PLL Unlock U900 | | 12023 | Репитер Remotek: R44DLI-GW9-M4 | JM1840403\_153061 | PLL Unlock | | ЗИП | Репитер Remotek: R44DLI-GW9-M4 | JM17А0032\_153160 | не работает GSM Slot | | 11365 | Ретранслятор Remotek R19GM0-GW9-34 | TRD1760003\_143155 | фиктивная авария DL/IP Alarm | | 4 | 11837 | Абонентский терминал Cel-Fi RS-210 | 120515000934\_137913 | нет связи между юнитами | | 12187 | Абонентский терминал диапазона UMTS (2100/900)/LTE(1800/2600) Nextivity Cel-Fi Pro vBY01 | 901926000542\_170214 | Не работает, нет локального подключения | | 11960 | Абонентский терминал диапазона UMTS (2100/900)/LTE(1800/2600) Nextivity Cel-Fi Pro vBY01 | 901817000262\_153560 | Блок CU не отображает инфомацию | | 11960 | Абонентский терминал диапазона UMTS (2100/900)/LTE(1800/2600) Nextivity Cel-Fi Pro vBY01 | 901817000170\_153561 | Блок WU не обновляется | | 11850 | Абонентский терминал Cel-Fi RS-210 | 120515001047\_138061 | нет усиления сигнала | | Обязательно |  |  |
| 2 | Предлагаемые варианты организации доставки оборудования:  **Для участника – нерезидента РБ:**  Вариант 1: Доставка оборудования от заказчика в ремонтный центр и обратно в зоне ответственности участника (транспортировка – в зонте ответственности исполнителя, все соответствующие расходы несет участник).  Вариант 2: Доставка оборудования в ремонтный центр - зона ответственности заказчика с последующей компенсацией участником соответствующих расходов. Выбор перевозчика осуществляется заказчиком. Доставка оборудования из ремонтного центра заказчику – зона ответственности участника.  **Для участника – резидента РБ:**  Вариант 1: Доставка оборудования от заказчика в ремонтный центр и обратно в зоне ответственности участника (транспортировка – в зонте ответственности участника, все соответствующие расходы несет участник). | Обязательно |  |  |
| 2.1 | **Для Варианта 1** (вариант применим для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь: Доставка оборудования от заказчика в ремонтный центр и обратно в зоне ответственности участника (расходы несет участник).  Участник обязуется произвести ремонт и возврат оборудования в течение 100 дней с момента передачи оборудования от заказчика перевозчику (нанятому участником). Для участника- нерезидента РБ датой окончания ремонта и возврата оборудования считается дата прибытия оборудования на склад временного хранения, согласованный заказчиком. Для участника – резидента РБ - датой окончания ремонта и возврата оборудования считается дата доставки оборудования на склад заказчика | Обязательно  (в случае выбора варианта 1) |  |  |
| 2.2. | **Для Варианта 2** (вариант применим только для участника нерезидента РБ): Доставка оборудования в ремонтный центр - зона ответственности заказчика с последующей компенсацией участником соответствующих расходов. Выбор перевозчика осуществляется заказчиком. Доставка оборудования из ремонтного центра заказчику – зона ответственности участника  Участник обязуется произвести ремонт и возврат оборудования в течение 100 дней с момента прибытия оборудования в ремонтный центр. Датой окончания ремонта и возврата оборудования считается дата прибытия оборудования на склад временного хранения, согласованный заказчиком. | Обязательно  (в случае выбора варианта 2) |  |  |
| 3. | Участник обязуется отремонтировать 100 % оборудования, предъявленного к ремонту. Допускается ремонт оборудования путем замены на идентичное по физическим, техническим характеристикам и функционалу. | Обязательно |  |  |
| 4. | В случае ремонта оборудования путем замены, Участник согласовывает с Заказчиком модель и технические параметры оборудования, предполагаемого в качестве замены. | Обязательно |  |  |
| 5. | Срок гарантии на отремонтированное оборудование составляет не менее 6 месяцев, с момента подписания обеими сторонами «Акта приёмки работ по ремонту неисправного оборудования». | Обязательно |  |  |
| 6. | В случае выхода из строя отремонтированного оборудования в гарантийный период участник обязуется выполнить за свой счет ремонт и устранить дефекты такого оборудования. | Обязательно |  |  |
| 7. | Участник обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с отправкой в ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период. | Обязательно |  |  |
| 8 | Участник должен нести ответственность за нарушение срока возврата отремонтированного оборудования. | Обязательно |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись/мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО